新加入的机器或设备（DHCP 客户端）使用 IP 地址 0.0.0.0 （此时还没有分配IP地址）发送了一个广播包，目标 IP 地址为 255.255.255.255（广播地址）。广播包里包含了该机器的 MAC 地址，请求 DHCP 服务器为其分配 IP 地址。

